Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ №**\_\_**

от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

5. Санитарно-гигиенических помещений: **: МОУ Скородумская основная общеобразовательная школа**

РК ,Усть-Куломский район деревня Скородум дом 191

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные нарушения и замечания** | | **Работы по адаптации объекта** | |
| есть  /  нет | №  на  плане | №  фото | Содержание | Значимо  для  инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |  |  |
| **5.1** | Туалетная комната | есть |  |  | - отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН;  - смеситель с раздельным управлением горячей и холодной водой;  - отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с унитазом;  - отсутствуют дублирующие информационные таблички;  - отсутствует зеркало;  - отсутствуют поручни рядом с унитазом;  - отсутствует специально выделенный писсуар;  - отсутствует свободное пространство рядом с унитазом для кресла-коляски;  - отсутствуют крючки для одежды и костылей;  - отсутствуют опорные поручни вокруг раковины. | **К, О, С** | Оборудовать санитарно -гигиеническое помещение для МГН:  - ширина не менее - 1,65 м., глубина – 2,2 м., ширина двери - 0,9 м., порог не более  0,014 мм.;  - универсальная кабина: ширина – 2,2 м., глубина – 2,25 м. **СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3**;  - один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы **СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3**;  - свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски;  - предусмотреть рядом с унитазом пространство не менее 0,8 м. для размещения кресла-коляски;  - закрепить при помощи прокладок из прочного материала бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины **СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3**;  - заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия, с возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности;  - смонтировать между унитазом и ближайшей стеной опорный поручень с креплением к полу и стене и откидной опорный поручень с другой стороны;  - установить по периметру туалета, в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и стене;  - разместить на высоте 0,8 м, на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе);  - разместить на стене рядом с унитазом диспансер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи;  - разместить на стене, расположенной слева от входа зеркало высотой не менее 1,7 м. таким образом, чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола;  - заменить ручки на дверях на П-образные ручки рычажного типа или П-образные ручки с шириной внутреннего пространства не менее 150 мм. (высота от 900 мм. до  1100 мм. от пола);  - выключатели и в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола.  - оборудовать помещение туалета системой вызова помощи на боковой стене, на высоте 0,8 м смонтировать кнопку выпуклой формы для вызова помощи;  - разместить рядом с «Кнопкой вызова помощи» табличку контрастного цвета размерами 50 х 270 мм, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм.;  - разместить со стороны коридора на стене, над входом в туалет световой мигающий оповещатель и звуковой оповещатель, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи (сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала оповещения о пожаре и дублироваться в определённое для этого место). Установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно). | **Ремонт,**  **ТСР,**  **Орг.** |
| **5.2** | Душевая/ ванная комната | нет |  |  | - отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН;  - смеситель с раздельным управлением горячей и холодной водой;  - отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с душем;  - отсутствуют дублирующие информационные таблички;  - держатель для мыльных принадлежностей расположен высоко;  - в душевую присутствует ненормативный порог;  - отсутствует специальное сиденье в душевой. | **К, О, С** | - для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. **СП 59.13330.2016 п. 6.3.5;**  - доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. **СП59.13330.2016 п. 6.3.5;**  - габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8x1,5 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.3.5;**  - у дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери **СП 59.13330.2016 п. 6.3.6;** - доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). **СП 59****.13330.2016 п. 6.3.6;** - над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. **СП 59.13330.2012 п. 5.3.6 согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.)**;  - в доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. **СП 59.13330.2016 п. 6.3.9;** | **Ремонт,**  **ТСР,**  **Орг.** |
| **5.3** | Раздевалка | нет |  |  | - отсутствуют специально выделенные места в раздевалках для МГН. | **К,О,С** | - нумерация шкафов раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на | **Ремонт,**  **ТСР,** |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ванных. **СП 59.13330.2016 п. 6.3.1**  При этом должнаобеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения **СП 59. 13330.2016 п. 6.3.1.**  В доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается **СП 59 13330.2016 п. 6.3.9.**  У дверей блоков санитарно-бытовых помещений включающих доступные универсальные кабины уборной следует предусматривать (со стороны ручки) информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м. от края двери **СП 59 13330.2016 п.6.3.6.**  Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками. | **Орг** |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности\***  **(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)** | **Приложение** | | **Рекомендации по адаптации**  **(вид работы)\*\***  **к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ** |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенических помещений:  МОУ Скородумская ООШ | ВНД |  | 7.12 | Ремонт,  Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия |

**\* указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**\*\*указывается один из вариантов:**

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

Состояние доступности санитарно – гигиенических помещений оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условий доступности, необходимо оборудовать санитарно - гигиеническое помещение для МГН. Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организац